Basic Modell:

Display (4 zeilig)

F5

F3

F1

T

T

T

Stop

S

DK

T

T

T

DK

S

DK

S

F6

F4

F2

Reset

DK

Start

Joystick2

Joystick1

S

||

6

1

2

5

3

4

Drehschalter2 (Poti)

Drehschalter1 (6 stellig)

min

max